**Ingénieur:**

**Projet:**

**Catalogue des articles normalisés selon CAN chapitre 241 constructions en béton coulé sur place pour:**

FIRIPA® Cages de raccordement

FIDECA® Système d'armature de poinçonnement et cisaillement

FIRIKA® Elément de raccordement thermo-isolant

FISEISMA® Système d’étriers parasismique

FIRISTA® Éléments d’armature personnalisés

FIROLA® Armature d’effort tranchant pour dalles avec
 conduites incorporées

**241 Constructions en béton coulé sur place**

**500 Armatures**

**530 Fibres d'armature, armatures spéciales**

**532 Armatures spéciales**

001 FISEISMA® Système d’étriers parasismique

Fischer Rista AG, 5734 Reinach

Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76

Epaisseur de l’élément de construction m …

Fourniture et pose

up = pcs.

Désignation du type … (p. ex: *DPB-260*)

up…

002 FIRISTA® Éléments d’armature personnalisés

Fischer Rista AG, 5734 Reinach

Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76

Epaisseur de l’élément de construction m …

Fourniture et pose

up = pcs.

Désignation du type … (p. ex: *01/A/Br150*)

up…

**535 Autres armatures spéciales**

001 FIROLA® Armature d’effort tranchant pour dalles avec conduites incorporées

Fischer Rista AG, 5734 Reinach

Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76

Epaisseur de l’élément de construction m ….

Diamètre conduite maximum mm …

Couverture inférieur de la dalle mm …

Installation après le placement du conduit

Fourniture et pose

up = m.

Désignation du type … (p. ex: *FIROLA® 300/25*)

up …

**540 Accessoires d'armature, armatures de reprise, armature de poinçonnement, goujons de cisaillement et similaires**

**542 Cages de raccordement pour assemblage d'éléments de construction horizontaux et verticaux**

**100** A simples et doubles barres, avec ou sans crochets, fourniture et pose. Toutes formes et longueurs

**110** Acier B500. Epaisseur de l'élément de construction jusqu'à m 0,20.

FIRIPA® Cages de raccordement

Fischer Rista AG, 5734 Reinach

Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76

111 Masse jusqu'à kg/m 5,0 m

*Type … N*

*Type … C*

(p. ex: *Typ 150 N*)

112 Masse kg/m 5,1-7,5 m

*Type … M*

(p. ex: *Typ 140 M*)

113 Masse kg/m 7,6-10,0 m

*Type … V*

(p. ex: *Typ 140 V*)

114 Masse kg/m 10,1-15,0 m

*Type … S*

(p. ex: *Typ 190 S*)

**120** Acier B500. Epaisseur de l'élément de construction m 0,21 à 0,30

FIRIPA® Cages de raccordement

Fischer Rista AG, 5734 Reinach

Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76

121 Masse jusqu'à kg/m 5,0 m

*Type … N*

*Type … C*

(p. ex: *Typ 150 N*)

122 Masse kg/m 5,1-7,5 m

*Type … M*

(p. ex: *Typ 140 M*)

123 Masse kg/m 7,6-10,0 m

*Type … V*

(p. ex: *Typ 140 V*)

124 Masse kg/m 10,1-15,0 m

*Type … S*

(p. ex: *Typ 190 S*)

**544 Consoles pour dalles en porte-à-faux**

100 Avec isolation thermique, fourniture et pose

Toutes formes et longueurs

Fischer Rista AG, 5734 Reinach

Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76

101 FIRIKA® Elément de raccordement thermo-isolant

Sollicitable dans toutes les directions

Sans soudures par friction

Sans soudures dans la zone d’isolation

Epaisseur de l’élément de construction m ….

up = pcs.

Désignation du type… (p. ex: *FIRIKA® M04-19.26.08.100-R60*)

up…

**545 Armatures de poinçonnement**

1. FIDECA® - Système d'armature de poinçonnement

Paniers d’étriers avec ancrage optimisé (ksys = 2.6)

 Type d'acier B500B

Fourniture et pose

Fischer Rista AG, 5734 Reinach

Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76

Epaisseur de l’élément de construction m …

up = pcs.

Désignation du type … (p. ex: *FIDECA® Panier Typ 12-320*)

up…

002 FIDECA® - Système d'armature de poinçonnement

Tête de poinçonnement

Type d'acier S355

Fourniture et pose

Fischer Rista AG, 5734 Reinach

Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76

Epaisseur de l’élément de construction m …

up = pcs.

Désignation du type … (p. ex: *FIDECA® Tête de poinçonnement RL7700SP08A200UF*)

up…